**Описание объекта закупки**

1. **Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара, работы, услуги.****Дополнительная информация.****Коды** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Количество товара (объёма работы или услуги)** |
| **Наименование****характеристики** | **Значение****характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Обоснование использования характеристики** |
|  1 | Прицеп (Пескоразбрасыватель ПРР-3,0 или эквивалент)ОКПД2:29.20.23.130КТРУ:29.20.23.110-00000009 | Полная масса | > 3,5 и ≤ 10 | Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика предусмотрена КТРУ | шт. | 1 |
| Тип базовой машины | Трактор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика предусмотрена КТРУ |
| Вид полуприцепа | Пескоразбрасыватель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика предусмотрена КТРУ |
| Тип  | Полуприцепной, бункерного типа с транспортером и разбрасывателем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Вместимость бункера | ≥3 | м³ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Грузоподъёмность | ≥4800 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Толщина стенок бункера | ≥3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Диаметр прутка предохранительной решетки  | ≥12 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Шаг решетки | ≥70 и ≤100 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Минимальная ширина обрабатываемой полосы | 2 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Максимальная ширина обрабатываемой полосы  | 9 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Минимальная плотность посыпки | 100 | г/м² | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Максимальная плотность посыпки | 400 | г/м² | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Производительность по нанесению противогололедных материалов | 20 000 | м²/ч | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Регулировка шибера (заслонки) | Винтовая  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Толщина диска разбрасывателя | ≥3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Тяговый класс трактора | 0,9-2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Тип транспортера | Скребковый, на двух круглозвенных цепях 16х44 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Тип разбрасывателя | Дисковый  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Тягово-сцепное устройство | Наличие  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Выводы для подключения пневмосистемы, гидросистемы и электрооборудования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Привод разбрасывателя и транспортера  | Гидравлический  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Регулировка скорости подачи и вращения  | Гидравлическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в целях обеспечения эффективного производственного процесса |
| Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или из евразийского реестра промышленных товаров | -------------- |  | п. 10 постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». |  |
| Информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ или на территории государства - члена Евразийского экономического союза, балл | -------------------- |  | п. 10 постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». |  |

**2. Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.**

2.1. Пескоразбрасыватель в агрегате с трактором, используемым как энергетическое средство, предназначен для разбрасывания песка и других противогололедных реагентов по тротуарам и дорогам в осеннее- зимнее время. Пескоразбрасыватель агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 т.е., имеющими тягово- сцепное устройство, а также выводы для подключения пневмосистемы, гидросистемы и электрооборудования.

Срок предоставления гарантии производителя и поставщика на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (поставщика).

В период действия гарантийного срока поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание товара без дополнительной оплаты со стороны заказчика.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в технически исправном состоянии, 2023 года выпуска.

Товар должен быть товаром, который не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2.3. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, в том числе:

- ГОСТ 10000-2017 «Межгосударственный стандарт. Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 31544-2012 «Межгосударственный стандарт. Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог. Специальные требования безопасности»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»);

- ГОСТ Р 52281-2004 «Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)».

2.4. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

2.5. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.